
OMNIMATE® Power Steckverbinder BVDF 7.62 HP – mit integrierter Querverbindung für Geräte - Flexible Verteilung von Energie über mehrere Geräte - Leiteranschluss mit der PUSH IN-Technologie - OMNIMATE® Power BVDF ist mit einem selbstsichernde Mittelflansch ausgestattet

Gerätebauformen werden mit jeder neuen Generation kleiner, leistungsfähiger und wirtschaftlicher. Auch müssen sie eine hohe Funktionalität mit einfacher Bedienung verbinden, dass gilt besonders für den Leiteranschluss. Diesen gilt es sicher und effizient durchzuführen. Als passgenaue Lösung offeriert Weidmüller hierfür seine OMNIMATE® Power Steckverbinder BVDF 7.62 HP mit integrierter Querverbindung und zeitsparendem PUSH IN-Anschluss.

Gerade der Anschluss der Spannungsversorgungen benötigt eine einfache Möglichkeit zur Installation mehrere Geräte. Dieser Trend zeigt sich insbesondere bei der Energierückgewinnung durch DC-Link im Zwischenkreis für Antriebe, wobei mehrere Antriebe sicher und einfach verbunden werden. Mit der integrierten Querverbindung für Geräte in den OMNIMATE® Power  BVDF Bus-Steckverbinder wird eine flexible Verteilung von Energie über mehrere Geräte hinweg ermöglicht. Durch die integrierte Querverbindung werden die Busströme sicher übertragen.
Die neuen Bus-Steckverbinder im Raster 7.62 mm Raster haben zwei Anschlüssen pro Pol  für einfaches Verbinden mehrere Geräte in der Installation. OMNIMATE® Power  BVDF ist in verschiedenen Ausführungen und Polzahlen erhältlich: seitlich geschlossen; mit Flansch; mit Schraub- / Rastflansch, diese Varianten sind alle in zwei- bis achtpoliger Ausführung erhältlich. Der Steckverbinder OMNIMATE® Power BVDF ist mit einem selbstsichernde Mittelflansch ausgestattet. Diese Anordnung reduziert den Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen um eine Rasterbreite. Die sichere und zuverlässige Verrastung des Mittelflansches erfolgt automatisch und bedienerunabhängig. Ein intuitives Stecken ist in einem Arbeitsgang – auch ohne Sicht und bei schwierigen Einbauverhältnissen - problemlos möglich. 
Eine sichere und zuverlässige Fixierung von Steckverbindern beim Anschluss der Geräte ist unerlässlich. Dank des selbstverrastenden Mittelflansch und eines  seitlichen Rastflansch der BVDF, beide mit zusätzlicher Schraubbefestigung für den sicheren Festsitz bei engen Biegeradien der angeschlossenen Leiter, ist dies problemlos möglich.

Schnelle und einfache Installation
Geräte müssen heute sowohl von ihrer technischen wie auch ihrer wirtschaftlichen Leistung überzeugen. Dafür kommt im OMNIMATE® Power BVDF Steckverbinder der PUSH IN-Anschluss zum Einsatz. Denn damit erfolgt der  Leiteranschluss besonders einfach und effizient. Die Anschlusszeiten lassen sich um bis zu 50 % verkürzen.
Dabei wird der abisolierte massive Leiter einfach bis zum Anschlag in die Klemmstelle gesteckt. Fertig! Ein Werkzeug zum Anschließen ist nicht erforderlich. Die zuverlässige, rüttelsichere und gasdichte Verbindung ist hergestellt. Selbst feindrähtige Leiter mit aufgecrimpten Aderendhülsen – mit und ohne Kunststoffkragen – oder ultraschallverschweißte Leiter lassen sich problemlos anschließen. Die PUSH IN-Anschlusstechnologie ist nach dem Druckfeder-Prinzip konzipiert, d.h. die Feder für den Leiteranschluss wird separat im Gehäuse gehalten. Dieses Konstruktionsprinzip gewährleistet eine Trennung von mechanischer und elektrischer Funktion. Der Vorteil: hohe Leiterausziehkräfte. Mit diesem Kontaktsystem wird ein spürbarer Zeitgewinn beim Leiteranschluss erzielt.

Einfache Geräteintegration
Der OMNIMATE® Power  BVDF Bus-Steckverbinder mit zwei Anschlüssen pro Pol ist steckkompatibel zu den Stiftleisten der OMNIMATE® Power SV-Serie und ermöglicht dadurch die flexible Auswahl der Steckverbinder für den Geräteeinsatz. Einzelgeräte können mit der BVF als einreihiger Standardsteckverbinder angeschlossen werden. Kommen mehrere Geräte zum Einsatz, die untereinander verbunden werden sollen, ist der BVDF mit integrierter Querverbindung die richtige Wahl. Damit steht dem Geräteentwickler eine passgenaue Lösung zur Erfüllung selbst anspruchsvollster Leistungs- und Sicherheitsanforderungen bereit.

OMNIMATE® - Service
[bookmark: _Hlk520980847]Mit verschiedenen Services unterstützt der Bereich OMNIMATE®-Geräteanschlusstechnik seine Kunden bei deren Entwicklung von innovativen Geräten. Zu den Service-Paketen gehören unter anderem: Eine umfangreiche Bauteil-Bibliotheken für Leiterplatten Design-Software, die internetbasierte Auswahlhilfe AppGuide „applikationsorientierte Produktempfehlung“, zielgerichteter Dokumentation wie Whitepaper und der etablierte 72-h-Musterservice. Mit dem Musterservice verlieren Gerätedesigner keine Zeit: Innerhalb von maximal 72 Stunden liefert Weidmüller Muster seiner Geräteanschlusskomponenten und Elektronikgehäuse an jeden beliebigen Ort – auch OMNIMATE® Power  BVDF. 
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Bildunterschrift: GR_PCB_BVDF_762_HA_1
Weidmüller OMNIMATE® Power Steckverbinder BVDF 7.62 HP: Sicherer und effizienter Geräteanschluss für die Leistungselektronik mit integrierter Querverbindung.

Bildunterschrift: AP_PCB_BVDF_BVLF_Det.2
Der BVDF Bus-Steckverbinder ist steckkompatibel zu den Stiftleisten der SV-Serie, das ermöglicht die flexible Auswahl der Steckverbinder für den Geräteeinsatz. 



Bildunterschrift: GR_PCB_BVDF_762_Flanges_Det2
Eine sichere und zuverlässige Fixierung von Steckverbindern bietet der selbstverrastenden Mittelflansch.

Bildunterschrift: AP_PCB_BVDF_762_Bus_Performance_Det1
Flexible Verteilung von Energie über mehrere Geräte mit zeitsparendem PUSH IN-Anschluss.

Weidmüller – Partner der Industrial Connectivity.
Als erfahrene Experten unterstützen wir unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt mit Produkten, Lösungen und Services im industriellen Umfeld von Energie, Signalen und Daten. Wir sind in ihren Branchen und Märkten zu Hause und kennen die technologischen Herausforderungen von morgen. So entwickeln wir immer wieder innovative, nachhaltige und wertschöpfende Lösungen für ihre individuellen Anforderungen. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe in der Industrial Connectivity.
Die Unternehmensgruppe Weidmüller verfügt über Produktionsstätten, Vertriebsgesellschaften und Vertretungen in mehr als 80 Ländern. 
Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Weidmüller einen Umsatz von 830 Mio. Euro mit rund 5.000 Mitarbeitern.
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